**保護継電器整定値一覧表**（主リレー用）

・ご契約名義　　　　　　　　　　　　　　・連系区分：低圧 ・ 高圧一般 ・ 高圧専用 ・ ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ ・ 特高　　・常時逆潮流　有　・　無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・発電設備種別：同期機 ・ 誘導機 ・ 自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ その他（　　　　） ・発電設備容量　　　　kW

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保護継電器の種別 | Ry．　※Dev．№ | ※継電器形式 | ※整 定 範 囲 | ※CT比 | ※PT比 | ※申請整定値 | 整定上の特記事項 | 推奨整定値 | 適否 | 適　用 |
| 構内事故 | OCR-H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCGR（DGR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動負荷遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統事故 | DSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PWR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVGR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電力品質 | OVR | 59 | パワ―コンディショナに内蔵 | 110V~120V(0.1V Step) |  |  | 115.0 (V) |  |  |  |  |
| UVR | 27 | パワ―コンディショナに内蔵 | 80V~90V(0.1V Step) |  |  | 80.0(V) |  |  |  |  |
| OFR | 95H | パワ―コンディショナに内蔵 | 60.6Hz~61.8Hz(0.1V Step) |  |  | 61.2(Hz) |  |  |  |  |
| UFR | 95L | パワ―コンディショナに内蔵 | 57.0Hz~59.4Hz(0.1V Step) |  |  | 57.0(Hz) |  |  |  |  |
| 設定力率 | － | － | － | － | － | 95 (%) |  |  |  |  |
| 自動電圧調整機能 | － | パワ―コンディショナに内蔵 | 107V~113V(0.5V Step) |  |  | 108.0 (V) |  |  |  |  |
| 単独運転防止 | RPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能動的方式ステップ注入付周波数フィードバック方式 | － | パワ―コンディショナに内蔵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受動的方式周波数変化率検出方式 | － | パワ―コンディショナに内蔵 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注１）：※はお客さま記入

（注２）：継電器の取扱説明書のコピーを添付